**Cambiar de modo en lector ZKTeco SKWH2**

**Entrar a modo lector:**

Para entrar a modo lector es necesario conocer la contraseña de administrador (1234 por defecto)

Una vez que se tiene la contraseña se procede a seguir los siguientes pasos:

1: se autentica como administrador, para autenticarse como administrador se presiona la tecla \* + # seguido de la contraseña de administrador (\* + # + 1 2 3 4 como ejemplo) Una vez que se autentique como administrador se encenderá la luz azul fijamente.

2: se teclea el código de lector, este código consiste en teclear los números 0 + 6 + 1, si el modo lector ha sido seleccionado correctamente el aparato hará 1 sonido largo y se encenderá la luz roja fijamente.

**Seleccionar el formato wiegand**

Para seleccionar el formato wiegand se necesita estar en modo lector, una vez puesto en este modo se procede a realizar los siguientes pasos.

1: Autenticarse como administrador, en modo lector se presiona la tecla \* durante 5 segundos o hasta que el aparato haga un sonido y la luz roja se apague

2: una vez que se apagó la luz roja se teclea la tecla # seguida de la contraseña del administrador y se encenderá la luz azul fijamente.

3: se teclean las teclas 0 y 7

4: en este paso se selecciona el formato de wiegand, para seleccionarlo se teclea la tecla del modo que desea:

0: WG26

1: WG34

5: si se realizó correctamente la selección la luz azul parpadeara y se encenderá la luz roja de nuevo.

**Entrar a modo controlador**

1: Autenticarse como administrador, en modo lector se presiona la tecla \* durante 5 segundos o hasta que el aparato haga un sonido y la luz roja se apague

2: una vez que se apagó la luz roja se teclea la tecla # seguida de la contraseña del administrador y se encenderá la luz azul fijamente.

3: Se presionan las teclas 0, 6 y 0

4: una vez introducido el código se encenderá la luz azul