Especificaciones del APM-16
Medidor de potencia promedio de lectura está diseñado para mantenerse al día con la creciente complejidad de los sistemas de comunicación digital. El modelo 43 de BIRD y la mayoría de los demás vatímetros disponibles hoy en día fueron diseñados para medir potencia de amplitud constante, formas de onda sinusoidales.
Los modernos sistemas de comunicación inalámbrica pueden utilizar una variedad de técnicas digitales para combinar muchos canales de datos de voz en una señal de RF compuesta y compleja.
La medición de tales señales con un vatímetro convencional puede producir errores inaceptables. El APM-16 utiliza circuitería activa para ofrecer una precisión de ± 5% para las tecnologías de acceso múltiple, tales como CDMA, TDMA, FDMA y otros sistemas de comunicación codificados digitalmente.
Diseñado especialmente para mediciones de potencia de RF en PCS, celulares, ESMR, paginación y sistemas de comunicación similares. Igualmente eficaz para medir la potencia de RF en sistemas analógicos convencionales.
Utiliza elementos ensamblables de la serie APM (No incluidos) para cubrir una amplia gama de frecuencias y niveles de potencia. 
Operación sencilla de estilo Thruline® para lecturas inmediatas de potencia delantera o reflejada
Conectores intercambiables de QC para una conexión rápida.
Características
· Modelo del Artículo: APM-16.
· Descripción del Artículo: Medidor de Potencia de Lectura Promedio.
· Rango de Potencia: 1 W - 1000 W
· Rango de Frecuencia: 2 MHz - 2.3 MHz
· VSWR de Inserción: Con conector N 1.05 máx. a 1000 MHz
· Exactitud: 10ºC a 35ºC +/- 4% de lectura, +/- 1% a escala completa.
·                 -20ºC a 50ºC +/- 6% de lectura, +/- 2% a escala completa.
· De Pico a Relación Promedio: Al exceder 10 dB.
· Ajuste de Tiempo: < 1 segundo.
· Conectores: Tipo QC (Quick Change). Cambio Rápido (Normalmente N Hembra).
· Humedad: 95% +/- 5% máx. (sin condensación).
· Batería: Interna de 9 Volt.
· Temperatura de Operación: -20 a 50ºC.
· Temperatura de Almacenamiento: -25 a 65ºC (-13 a 149ºF).
· Escalas de Medición: Escala lineal montada en tope con escalas expandidas de 25,                                  50 y 100 para lecturas de escala completa de 1 a 1000 W.                                     La escala reflejada incluye 5% fuera de escala.
· Dimensiones (H x W x D): 6-7/8" x 5-1/8" x 3-5/8" (175 x 130 x 92 mm).
· Peso: 3 lbs. (1.4 kg).

