LL301
Comandos sugeridos básicos para EPCOMGPS y Tracksolid.
	EPCOMGPS
	TRACKSOLID

	[bookmark: _GoBack]SERVER,0,193.193.165.165,22203,0#
	SERVER,1,GPSDEV-US.TRACKSOLIDPRO.COM,21102,0#

	MODE,2,60,300,1,1,1,1#
	MODE,2,60,300,1,1,1,1#

	GMT,E,0,0#
	GMT,E,8,0#

	GPSDUP,OFF#
	GPSDUP,OFF#

	SENDS,300#
	SENDS,300#

	ANGLEREP,ON,35,3#
	ANGLEREP,ON,35,3#



IMPORTANTE CONFIGURAR APN
Para configurar el APN debes seleccionar el comando según el modelo de SIM que utilizas:
	MODELO DE SIM
	COMANDO A ENVIAR

	SIM25GPS
	APN,m2mglobal.telefonica.mx#

	SIM30M2M
	APN,m2m.tele2.com#

	TELCEL
	APN,internet.itelcel.com,webgprs,webgprs2002#

	MOVISTAR
	APN,internet.movistar.mx,movistar,movistar#

	AT&T
	APN,modem,nexteldata.com.mx#

	EMNIFY
	APN,em#



