**CONTENIDO: 1 PIEZA.**

**HECHO EN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**MERCANCIA NUEVA.**

DESKLAMP

**CODIGO DE BARRAS CON SERIE**

**CODIGO DE BARRAS CON MODELO**

**IMPORTADOR:**

**Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.**

**Av. 20 de Noviembre No. 805, col. Chihuahua Centro,**

**Chihuahua, Chih., C.P. 31000, tel. 614-415-2525,**

**RFC: SSC840823JT3, página web:**[**www.syscom.mx**](http://www.syscom.mx/)

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES**

ENTRADA: 120 VCA, 60 HZ. CONSUMO: 8 WATT

FABRICANTE: GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY

**MARCA**: GLOBAL INDUSTRIAL

LAMPARA DE LED PARA ESCRITORIO CON LUPA DE 5 PULGADAS DE DIÁMETRO, 5 DIOPTRIAS, 2.25X. AUMENTO.

**ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL**

**VEASE INSTRUCTIVO Y GARANTIA EN** [**WWW.SYSCOM.MX**](http://WWW.SYSCOM.MX)

**ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA DE UN AÑO DESPUES DE SU VENTA**