CP-MS1000X
MICROSCOPIO DIGITAL USB, 2 MP, 1000X, OEM.
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[bookmark: _GoBack]    Características del producto
· Controlador: High Speed DSP.
· Resoluciones de captura de imagen: hasta 1600×1200.
· Resolución de captura de video: hasta 1600×1200.
· Foco: 5m a 250mm.
· Cuadros: 30fps a 600lux de iluminación.
· Magnificación: 5x a 1000x.
· Formato de video: AVI
· Compatibilidad de software: TWAIN / VFW / Direct Show AP.
· formato de imagen: JPEG o BMP.
· Fuente de luz: 8 LED (con intensidad ajustable).
· Interfaz: USB 2.0.
· Alimentación: USB.
· Sistemas operativo: Windows 2000/ XP/ Vista/ Win7/Win8/Win10.
· Compatible con Android OTG.
· Lenguaje: Inglés, alemán, español, coreano, francés y ruso.
· Software: Micro Capture.
· Tamaño: 110mm x 33mm.
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